**“嵩山”牌砂带－简介**

       

“嵩山”牌涂附磨具，是引进韩国技术生产的全树脂涂附磨具。公司拥有全树脂涂附磨具（砂带）生产线一条，年生产能力为1000万平方米。产品有硬质砂带、柔软砂带、中软砂带等14个系列100余个品种，广泛应用于金属、木材等材质的磨削和抛光。

 **“嵩山”牌砂带－产品列表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型  号**  | **磨  料**  | **基  体**  | **粒度范围**   |  | **特性 及 主要用途**  |
| **JB-5**  | 棕刚玉  | J-棉  | 60#-400#  |  |   手撕砂布。柔软性产品，基体与磨料同步消耗。广泛用于木材、金属等材料的柔性抛磨。手工撕片抛磨，也可制成砂带。    |
| **JA36**  | 棕刚玉    | J-棉  | 60#-600#  |  |   柔软性产品，可制作窄幅砂带、砂套、八瓣砂、丝轮等。 主磨不锈钢厨具、凹凸面、倒角、木制家具、原木板、藤制品、碳纤制品、软质合金等领域。    |
| **BXA61**  | 棕刚玉  | X-涤+棉   | 60#-400#  |  |   硬布基，干磨，可以制作窄砂带和宽幅砂带、砂套、百页轮等，主磨木材、鞋材、胶合板、家具、藤制品、碳素钢、铸钢、铜、钛合金及钢铁小五金等。    |
| **BJA32**  |   棕刚玉  | J-涤+棉   | 60#~600#  |  |   柔软性产品，可制作窄幅砂带。适合不规则面加工，用于木材、漆面及一般金属的柔性抛磨。    |
| **BJC122**  | 碳化硅  | J-涤+棉  | 60#~1000#  |  |   柔软性产品，适合不规则面加工，用于铜、锌、铝有色金属、木材、塑料、石材的柔性抛磨。    |
| **BJC122S**  |  碳化硅  |  J-涤+棉  | 60#~1000#  |  |   柔软性产品，表面有超涂层，预防堵塞，适宜铜铝软金属及木材不规则面抛磨。    |
| **BXN61**  | 特殊磨料  | X-涤+棉  | 60#~600#  |  |   耐水，耐油，可制作窄带和宽幅砂带、百叶片等。适合于金属加工，主磨不锈钢餐具厨具、不锈钢板材、不锈钢管件、焊缝、有色金属、铸铁、断面表面磨削及木工研磨。    |
| **BJM35S**  |  特殊磨料  | J-涤+棉   | 60#~600#  |  |   柔软性产品，表面有超涂层，散热性好，不烧伤工件，可以制作窄幅砂带，基材柔软强韧。适用于木工或金属曲面边角，最适合于铝合金材质，锌合金等软金属及家具油漆面的磨削。如脚踏车铝管，压铸锌合金汽车配件、摩托车配件、散热片等。    |
| **BJN31**  | 特殊磨料  | J-涤+棉  | 60#~1000#  |  |   柔软性产品，适合于一般金属，硬质合金及不锈钢等金属的加工。    |
| **BJN31S**  | 特殊磨料   |  J-涤+棉  | 60#~1000#  |  |   柔软性产品，表面有超涂层，防止堵塞，特适用于铝镁合金，锌合金等。也可应用于不锈钢、钛合金等材料的加工。  |